| GABINETE CEMENTO O FIBROCEMENTO CON PUERTA DE GAS APROBADA ACERO – CHAPA RESOLUCION ENARGAS NAG 237 (99) CERTIFICADA POR BUREU VERITAS MATRICULA DE APROBACION BVA / GN / 0044-16 |  | MEDIDAS DISPONIBLES 45 X 65 40 X 60 40 X 50 40 X 40 27 X 65 |
| CONJUNTO PUERTA-MARCO CONFECCIONADO DE ACUERDO A LA RESOLUCION NAG 237 (99) EN ACERO DE 1,20 MM EN CHAPA DE 1,27 MM |  | MEDIDAS DISPONIBLES 45 X 65 40 X 60 40 X 50 40 X 40 27 X 65 |
| CONJUNTO PUERTA-MARCO CONFECCIONADO DE ACUERDO A LA RESOLUCION NAG 237 (99) EN ACERO DE 1,20 MM EN CHAPA DE 1,27 MM |  | MEDIDAS DISPONIBLES 45 X 65 40 X 60 40 X 50 40 X 40 27 X 65 |
| PUERTA PARA GAS NATURAS CHAPA REFORZADA O BIEN DE REVESTIR (GRANITO O PIEDRA) |  | MEDIDAS DISPONIBLES 45 X 65 40 X 60 40 X 50 40 X 40 30 X 40 |
| PUERTA HIDROMASAJE PARA REVESTIR DESMONTABLE SIN BISAGRA |  | MEDIDAS DISPONIBLES 40 X 40 30 X 40 |
| PUERTA LLAVE DE AGUA CHAPA ACERO |  | MEDIDAS DISPONIBLES 15 X 15 15 X 20 20 X 20 20 X 25 20 X 40 30 X 30 30 X 40 40 X 40 |
| TAPAS DE CAMARA ACERO ACERO TOTAL |  |  |
| TAPAS DE CAMARA CON FILETE DE ACERO (LIVIANA, REFORZADA Y SUPER) CON FILETE DE BRONCE (LIVIANA, REFORZADA Y SUPER) |  | MEDIDAS DISPONIBLES 20 X 20 25 X 25 30 X 30 40 X 40 50 X 50 60 X 60 |
| PUERTA PARA SUPER GAS LIVIANA REFORZADA |  | MEDIDAS DISPONIBLES 145 X 90 |
| PUERTA PARA TERMOTANQUE REFORZADA |  | MEDIDAS DISPONIBLES 165 X 60 145 X 60 110 X 60 90 X 60 |
| REJILLA PARA VENTILACION APROBADA |  | MEDIDAS DISPONIBLES 15 X 15 15 X 30 20 X 20 |